Для организаторов МЭ практического тура Муниципального этапа ВСОШ по технологии

Материалы и заготовки для выполнения заданий практического тура Муниципального этапа ВСОШ по технологии

**7 класс**

Ручная деревообработка:

**Материал заготовки: фанера толщиной *4-6 мм* (по наличию). Габаритные размеры заготовки: *250x140x4-6 мм.***

Ручная металлообработка:

**Материалы заготовки: Ст3; листовой металл**

**Габаритные размеры заготовки: *110×55 мм,* толщина *1…. 1,5 мм.*** Как вариант материала, пластина оцинкованной стали соответствующих размеров

Механическая деревообработка

**Материал заготовки: сухая берёзовая заготовка (брусок) 200 х 45 х 45 мм.** (Как вариант материала, любая порода, имеющаяся в наличии соответствующих размеров).

***Габаритные размеры заготовки: брусок 200 х 45 х 45 мм.***

**8-9 класс**

Ручная деревообработка:

**Материал заготовки: фанера толщиной *4-6 мм* (по наличию).**

**Материал изготовления** - фанера 250х140х 4-6 мм. (по наличию)

Ручная металлообработка:

**Материал заготовки:** Ст3, тонколистовой металл (по наличию)

***Габаритные размеры заготовки:*** тонколистовой металл 70×70 мм, толщина 1,5-2 мм. (по наличию) Как вариант материала, пластина оцинкованной стали соответствующих размеров.

Механическая деревообработка:

**Материал заготовки: сухая берёзовая заготовка (брусок)** (Как вариант материала, любая твердая порода, имеющаяся в наличии соответствующих размеров).

***Габаритные размеры заготовки: брусок 300х40х40 мм.***

Механическая металлообработка:

**Материалы заготовки: Сортовой прокат круг**- пруток Ø18 мм.

***Габаритные размеры заготовки:*** пруток Ø18 мм. длина прутка 100 мм

**10-11 класс**

Ручная деревообработка:

**Материал изготовления** - доска обрезная или фанера

***Габаритные размеры заготовки:*** доска обрезная или фанера 200х100 мм, толщина от 28 до 10 мм.

Ручная металлообработка:

**Материал изготовления** - Ст3, листовой металл (по наличию, как вариант оцинкованная сталь)

***Габаритные размеры заготовки:*** Ст3, листовой металл 150×200 мм, толщина до 2 мм**. (по наличию, как вариант оцинкованная сталь)**

Механическая деревообработка

**Материал заготовки: сухая берёзовая заготовка (брусок)** (Как вариант материала, любая твердая порода, имеющаяся в наличии соответствующих размеров).

***Габаритные размеры заготовки: брусок 300х40х40 мм.***

Механическая металлообработка:

**Материалы заготовки: Сортовой прокат круг-** алюминиевый пруток

***Габаритные размеры заготовки: алюминиевый пруток Ø30 ×100 мм.***